全国地下水调查与监测质量监控样品检测作业指导书

各有关实验室：

按照中国地质调查局DZ/T0307-2017《地下水监测网运行维护规范》和DD2014-15《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》的要求，承担地下水调查和监测样品分析的实验室，在检测实际样品时应同时检测远程实时质量监控样品，请认真阅读本作业指导书。

一、样品信息

1．本次监控样品采用地下水原样或地下水原样添加制备，样品分发前均已通过均匀性和稳定性检验，结果表明样品的均匀性和稳定性良好。收到样品后请尽快将样品贮存于18±5℃保存。
2．每组监控样包含无机监控样品2支，分别为1支原水样品DY19XXXX、1支酸性样品DS19XXXX。每支样品编号为：4位组号+4位随机码，每个样品的体积、基体和测试项目等见表1。

表1 地下水无机远程监控样品相关信息表

	序号
	样品编号
	基体
	体积/瓶
	检测项目

	1
	DS19XXXX
	HNO3酸化，pH ≤2
	20 mL
	Al、Fe、Mn、Ba、B、Pb、Cu、Zn、Co、Ni、Mo、Ag、Cd、Be

	2
	DY19XXXX
	原水
	20 mL
	NO3-


3．实验室收到样品后，应首先对样品的状态是否完好进行确认，填写 “样品接收状态确认表”（附件1），签字盖章后请将确认表纸介质1份邮寄至国家地质实验测试中心。
二、检测说明

1. 每种样品要求的检测项目见表1。

2. 样品请开启后立即检测。

3. 要求各实验室采用日常对外提供检测报告的分析方法检测考核样品。
4.要求实验室在每个分析批次（以20个计，不足20个样品时按一个分析批次处理）插入1个远程质量监控样品，监控样品必须与生产样品同批检测。请实验室保存好相关原始记录，以备相关检查和验收工作。

三、结果反馈

1. 高于方法检出限的检测结果提交单次测量值。未检出结果报小于方法检出限（实验室确认的方法检出限的具体数值，写法为＜XXX）。

2. 每批次样品检测结束后，应及时提交监控样品检测结果至“全国地下水样品测试质量监控专家系统”。网址：http://106.120.117.214:81/ ，或从国家地质实验测试中心门户网站或地质云链接进入。

3. 实验室监控样品检测结果被判定为不满意结果时，请实验室立即停止生产样品检测，查找原因，直至收到整改结果合格通知后，方可继续进行生产样品检测。
4. 领走的样品都应报出数据结果，数据报回率也是评分指标之一。

四、联系方式

联 系 人：陈宗定，010-6899 9899，手机13701195424；

          安子怡，010-6899 9899，手机13301305635。
电子邮箱：azycgs@126.com。

通讯地址：北京市西城区百万庄大街26号，邮编100037。

附件1：样品接收状态确认表

附件1

样品接收状态确认表

	组织实施机构
	国家地质实验测试中心

	发 送 机 构
	国家地质实验测试中心

	电话 
	010-68999899
	联 系 人
	陈宗定

	发 送 日 期
	2019年4月  日
	领取
	邮寄

	发 送 状 态
	完好☑ 不完好 □
	发送人签名
	

	发送样品数量
	共2瓶，每瓶20mL。

	接收实验室名称：

联系地址：

邮编：

联系电话/传真：                                       

联系人：                             接收人签名：     

	接收时，被测物品状态是否良好：        是    □       否    □

	领取样品编号：

	如需要，对接收状态的详细说明：
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