全国地下水调查与监测质量监控样品检测作业指导书

各有关实验室：
按照中国地质调查局DZ/T0307-2017《地下水监测网运行维护规范》和DD2014-15《地下水污染调查评价样品分析质量控制技术要求》的要求，承担地下水调查和监测样品分析的实验室，在检测实际样品时应同时检测远程实时质量监控样品，请认真阅读本作业指导书。

一、样品信息
1．本次监控样品采用纯度标准物质为原料，采用重量-容量法准确配制而成。在分发前已进行了均匀性和稳定性检验，结果表明样品的均匀性和稳定性良好。收到样品后请尽快将样品贮存于冰箱中4℃保存。
2．每组监控样包含有机监控样品3支，分别为1支VOC、2支SVOC。

其中SVOC为1支S13XXXX和1支随机样品（随机样品为农药P19XXXX或草甘膦S19XXXX）。每支样品编号为：3位组号+4位随机码，每个样品的体积、基体和测试项目等见表1。
表1远程监控样品相关信息表

	序号
	样品

类型
	样品编号
	基体
	体积/瓶
	检测项目

	1
	VOC1
	V13XXXX
	甲醇
	2 mL
	二氯甲烷，三氯甲烷，三溴甲烷，四氯化碳，1,1,1－三氯乙烷，1,2－二氯乙烷，1,1,2－三氯乙烷，1,2－二氯丙烷，氯乙烯，1,1－二氯乙烯，反-1,2－二氯乙烯，顺-1,2－二氯乙烯，三氯乙烯，四氯乙烯，氯苯，邻二氯苯，对二氯苯，三氯苯（总量），苯，甲苯，乙苯，二甲苯（总量），苯乙烯（共计23项）

	2
	SVOC1
	S13XXXX
	甲醇
	2mL
	α-BHC，β-BHC，γ-BHC，δ-BHC，p,p’-DDE，p,p’-DDD，o,p-DDT，p,p’-DDT，六氯苯，B[a]P（共计10项）

	3
	SVOC2
	P19XXXX
	甲醇
	2 mL
	敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、克百威、涕灭威、百菌清，2,4-滴、莠去津（共计10项）

	
	SVOC3
	S19XXXX
	水
	2 mL
	草甘膦


3．实验室收到样品后，应首先对样品的状态是否完好进行确认，填写 “样品接收状态确认表”（附件1），签字盖章后请将确认表1份纸介质邮寄至国家地质实验测试中心。
二、检测说明

1．3件样品要求的检测项目见表1。

2．检测方法采用实验室日常分析方法。为便于技术分析，如采用标准方法，请注明方法编号，如采用非标方法，请简要说明方法步骤，并请提供其它相关信息：如样品处理方法、检测方法（如采用吹扫-捕集进样、GC-MS测定等）。

3．样品测试

V13XXXX样品：使用时先将样品在20±1℃条件下避光平衡30分钟，取50 µL注入已加满实验室空白用水的40 mL VOA采样瓶中，摇匀，以下同实际样品测试流程。必要时校准VOA瓶体积。

S13XXXX样品：使用时先将样品在20±1℃条件下避光平衡30分钟，取50 μL注入1 L实验室空白用水中，摇匀，和实际样品一样进行前处理后，上机测试。

S19XXXX样品：使用时先将样品在20±1℃条件下避光平衡30分钟，取200 μL注入1 L实验室空白用水中，摇匀，和实际样品一样进行前处理后，上机测试。
P19XXXX样品：使用时先将样品在20±1℃条件下避光平衡30分钟，取10 μL注入1 L实验室空白用水中，摇匀，和实际样品一样进行前处理后，上机测试。

要求实验室在每个分析批次（以20个计，不足20个样品时按一个分析批次处理）插入1组远程质量监控样品，每组包含3支有机样品和2支无机监控样品。无机监控样品检测要求见无机监控样品作业指导书。监控样品必须与生产样品同批检测。请实验室保存好相关原始记录，以备相关检查和验收工作。

三、结果反馈

1.高于方法检出限的检测结果提交单次测量值，提交原始样品测试结果。未检出结果报小于方法检出限（实验室确认的方法检出限的具体数值，写法为＜XXX）。

2.每批次样品检测结束后，应及时提交监控样品检测结果至“全国地下水样品测试质量监控专家系统”。网址：http://106.120.117.214:81/ ，或从国家地质实验测试中心门户网站或地质云链接进入。
3.实验室监控样品检测结果被判定为不满意结果时，请实验室立即停止生产样品检测，查找原因，直至收到整改结果合格通知后，方可继续进行样品检测。
4.领走的样品都应报出数据结果，数据报回率也是评分指标之一。

四、联系方式

联 系 人：陈宗定，010-6899 9899，手机13701195424；

          安子怡，010-6899 9899，手机13301305635。
电子邮箱：azycgs@126.com。

通讯地址：北京市西城区百万庄大街26号，邮编100037。
附件1：样品接收状态确认表

附件1

样品接收状态确认表

	组织实施机构
	国家地质实验测试中心

	发 送 机 构
	国家地质实验测试中心

	电话
	010-6899 9899
	联 系 人
	陈宗定

	发 送 日 期
	2019年  月  日
	领取方式
	邮寄

	发 送 状 态
	完好☑ 不完好 □
	发送人签名
	

	发送样品数量
	共3瓶，每支2mL。

	接收实验室名称：

联系地址：

邮编：

联系电话/传真：                                       

联系人：                             接收人签名：     

	接收时，被测物品状态是否良好：        是    □       否    □

	领取样品编号：

	如需要，对接收状态的详细说明：
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